В соответствии с п. 5 ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 администрация Сосьвинского городского округа уведомляет население о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Сосьвинского городского округа в 2023 году:

Водопровод с. Романово, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 2 | 2(100%) | 0,937 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |

Водопровод с. Кошай, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 2 | 1(50%) | 0,5275 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Марганец | 2 | 1(50%) | 0,2284 мг/дм3 |  0,1 мг/дм3 |

Водопровод п. Восточный, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Мутность (по каолину) | 54 | 34(63%) | 2,51302 мг/дм3 |  1,5 мг/дм3 |
| Бор | 7 | 5(100%) | 1,39571 мг/дм3 |  0,5 мг/дм3 |

Водопровод п.г.т. Сосьва, МУП «Водоканал»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 6 | 5(83,33%) | 21,96067 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность (по каолину) | 39 | 8(20,51%) | 7,2517 мг/дм3 |  1,5 мг/дм3 |